Firma*	SC*
Projektname*	AD*
Applikationsbeschreibung*
Menge/Jahr *
Zeitliche Planung *
Projektwert

Eingangsspannungsbereich z.B. : 18-75V oder 9-36 oder 12V +/- 5%
Temperaturbereich	Min:	Max:
Leistung in Watt ( z.B. 30W bei 70°C Umgebung) Derating beachten
Galvanische Trennung	☐ ja, Isolationspannung (z.B: 1500VDC/ 3000VDC, …)	☐ Nein, Point of Load benötigt oder Schaltregler
Normen	☐ Medical (EN60601 / UL60601) ☐ EN60950 bzw. EN62368 Industrienorm/ IT Norm ☐ Bahntechnik EN50155 ☐ CE ☐ UL ☐ weitere / andere:
Bauform	☐ Open Frame ☐ Vergossen ☐ Baseplate ☐ Diskret
Printmontage aufs PCB Board?	SMD ☐ THT ☐
Ausgangsspannung geregelt oder ungeregelt	Geregelt ☐ Ungeregelt ☐
Baugröße: Länge, Breite, Höhe
EMV Filter	wird diskret gelöst ☐ EMV Filter als Modul benötigt ☐
Sonstige Features	Remote On OFF ☐ Power Good ☐ andere ☐

16. Ausgangsspannungen
Spannung (5/12/24/48V)	Min Laststrom	Max Laststrom	Peak Last	Dauer Peak	Toleranz (5%,10%)

17. Wettbewerb
Hersteller:	Produktname:
18. Target Preis:

19. Mengen:
Samples:	Anzahl:	Geplant bis:
Vorserie:	Anzahl:	Geplant bis:
Massenproduktion:	Anzahl:	Geplant bis:

20. Bei Produktwechsel (Motivation)

21. Kommentar