Firma*	SC*
Projektname*	AD*
Applikationsbeschreibung*
Menge/Jahr *
Zeitliche Planung *
Projektwert

Amplifier
Type*	☐ Power Amplifier (PA) ☐ Gain Block ☐ Low Noise Amplifier (LNA)
Frequency Range [MHz, GHz]*
Gain [dB]*
P1dB [dBm]*
Psat [dBm]
OIP3 [dBm]
Noise Figure NF [dB]*
DC Voltage [V]
Switch
Frequency Range [MHz, GHz]*
Number of ports*
Insertion Loss [dB]*
Isolation [dB]*
IP1db [dBm]
Input Power max. [dBm, W]
Mixer
Type*	☐ Single Balanced ☐ Double Balanced ☐ IQ ☐ Others:
RF Frequency Range [MHz, GHz]*
IF Frequency Range [MHz, GHz]*
LO Frequency Range [MHz, GHz]
Conversion Loss [dB]
Isolation [dB]
IP1dB [dB]
LO Drive [dBm]
Prescaler
Type*	☐ fix ☐ programmable ☐ complete PFD
Input Frequency [MHz, GHz]*
Output Frequency [MHz, GHz]
Pin [dBm]
Pout [dBm]
Divider Ratio*
SSB Phase Noise @ 10kHz Offset [dBc/Hz]
Attenuator
Type*	☐ analog ☐ digital
Frequency Range [MHz, GHz]*
Attenuation Range [dB]*
Step Size [dB]
Resolution|Bits
Insertion Loss [dB]

Tunable Filter
Type*	☐ Lowpass ☐ Highpass ☐ Bandpass
Control	☐ analog ☐ digital
Cutoff frequency low [MHz, GHz]*
Cutoff frequency high [MHz, GHz]*
Bandwidth [MHz, GHz]
Insertion Loss [dB]
Rejection [dB]
SAW Filter
Center Frequency [MHz, GHz]*
Bandwidth [MHz]*
Type	☐ High Loss ☐ Low Loss
Insertion Loss [dB]
Stopband Attenuation [dB]
PIN Diode
Type*	☐ Switching ☐ Attenuator ☐ Limiter
Frequency Range [MHz, GHz]*
VB [V]*
TL [ns]
Package*	☐ Chip/Die ☐ Beam Lead ☐ SMT
GaN Transistor
Frequency Range [MHz, GHz]*
Pout [W, kW]*
Gain [dB]*
Efficiency [%]
VSWR Tolerance
Pulse Width [us]|CW*
Duty Cycle[%]*
Supply Voltage [V]

Comments/Notes

Abkürzungen und Parameter:

Parameter	Erklärung
Attenuation Range	Bereich der Dämpfung bei einem einstellbaren Dämpfungsglied. Typischerweise 1-31 dB
Bandwidth	Frequenzbandbreite eine Bauteils
Center Frequency	Mittenfrequenz eines Bandpassfilters
Conversion Loss	Signaldämpfung durch einen Mischer
Cutoff Frequency	Obere oder Untere Grenzfrequenz eines Filters. Typischerweise ist hier der Signalpegel um 3dB abgefallen
CW	Continious Wave - Dauerstrichbetrieb
DC Voltage	DC Versorgungsspannung
Divider Ratio	Teilerverhältnis eines Frequenzteilers/Prescalers
Duty Cycle	Tastgrad - Verhältnis der Impulsdauer zur Periodendauer
Efficiency	Effizienz, Wirkungsgrad
Frequency Range	Frequenzbereich in dem ein System oder Bauteil arbeiten soll
Gain	Verstärkung
IF	Intermediate Frequency, Zwischenfrequenz
Input Power	Maß wie viel Eingangsleistung ein Bauteil erlaubt bevor es zerstört wird
Insertion Loss	Einfügedämpfung. Maß wie stark ein Signal durch ein Bauteil gedämpft wird
Isolation	Maß für die Trennung von Signalen zwischen unterschiedlichen Ports
LO	Local Oscillator, Oszillator z.B. für einen Mischer. Typischerweise als PLL (Phase Locked Loop) realisiert
LO Drive	Leistungspegel, den der LO am LO Eingang eines Mischers Liefern muss. Ggf. muss ein Gain Block/Buffer Amplifier zur Verstärkung eingesetzt werden
Noise Figure| NF	Rauschzahl eines Bauteils. Hat besondere Bedeutung bei Low Noise Amplifiers (LNA), die bei Empfängern die erste Verstärkerstufe bilden
OIP3	Output 3rd Order Intercept Point. Wert für die Linearität eines Verstärkers
P1dB	1dB Kompressionspunkt. Dieser Wert beschreibt die Ausgangsleistung (OP1dB - Output P1dB) bei der sich das Bauteil langsam in die Sättigung begibt und der tatsächliche Verlauf der Leistung um 1dB von dem idealen, linearen verlauf abweicht. Bei Verstärkern beschreibt dieser Wert in der Regel die Ausgangsleistung. Bei Bauteilen wie z.B. Schaltern wird mit diesem Wert der Leistungspegel des zu schaltenden Signals (IP1dB - Input P1dB) angegeben.
Pin	Eingangsleistung
Pout	Ausgangsleistung
Psat	Sättigungsleistung eines Verstärkers
Puls Width	Pulsbreite - Dauer eines Sendepuls
Rejection	Dämpfung durch einen Filter außerhalb der Bandbreite
Resolution	Auflösung oder Anzahl der Bits bei einem digital gesteuerten Dämpfungsglied. Typischerweise 5 oder 6 Bits
RF	Radio Frequency, Hochfrequenz
SSB Phase Noise	Single Side Band Phase Noise, Einseitenband Phasen Rauschen. Wert für die Frequenzgenauigkeit einer PLL oder eines Frequenzteilers/Prescalers.
Step Size	Schrittgröße oder LSB bei einem digital gesteuerten Dämpfungsglied. Typischerweise 0,5 dB oder 1 dB.
Stopband Attenuation	Dämpfung durch einen Filter außerhalb der Bandbreite.
Supply Voltage	Versorgungsspannung. Bei GaN Transistoren üblicherweise 28V oder 50V.
TL	Carrierlifetime - Zeit, die die Ladungsträger zum Rekombinieren in der I-Schicht einer PIN Diode benötigen. Wert für die Schaltgeschwindigkeit
VB	Durchbruchspannung. Wird typischerweise bei diskreten Bauteilen wie Transistoren und PIN-, Schottky-, oder Varactordioden angegeben
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio - Stehwellenverhältnis. Wert für die Anpassung an 50 Ohm.

Blockschaltbilder:

PLL/Frequency Synthesizer:

Superhet – Super Heterodyne:

Direct Conversion mit IQ-Mischer für komplexe Modulation wie QPSK oder QAM:

Frequenzbänder: