Firma*	SC*
Projektname*	AD/ID*
Applikationsbeschreibung*
Menge/Jahr *
Zeitliche Planung *	Protos: SOP: Laufzeit:
Projektwert

Switching Power	Low Power (5W ☐/ 10W ☐) High Power (20W ☐/ 30W ☐/ 50W ☐ / 100W ☐)
Package	☐ SMD ☐ Leads Material: ☐ Glass ☐ Overmolded (Plastic)
Body Length	In mm:______________________ (Range: 7mm- 50,8mm)
Lead Length	In mm:______________________ (Range: 13,72mm – 87,73mm)
Switching Voltage: DC Switching Voltage: AC	170V ☐/175V☐/200V ☐/250V ☐/400V ☐/500V ☐/1000V ☐/Other:____ 120V ☐/140V☐/265V ☐/280V ☐/350V ☐/700V ☐/Other:____
Breakdown Voltage (min):	175V ☐/200V☐/250V ☐/400V ☐/450V ☐/600V ☐/750V ☐/1000V ☐ 1200V ☐/2000V☐/Other:______
Switching Current: DC Switching Current: AC	0,25A ☐/0,4A☐/0,5A ☐/1A ☐/1,5A ☐/3A ☐/Other:____ 0,18A ☐/0,3A☐/0,35A ☐/0,7A ☐/1A ☐/1,1A ☐/2,1A ☐ /Other:____
Contact Resistance:	0,1 Ohm☐/0,12 Ohm☐/0,125 Ohm/ ☐ 0,15 Ohm ☐/0,2 Ohm ☐ 0,5 Ohm ☐/Other:____
Temperature Range:	-20 – 125°C ☐ / -40 – 125°C ☐ / -75 – 125°C ☐ / Other____
Magnetic Sensitivity (AT-Ampere Turns)	In AT:__________________________ (Range: 6-10 bis 50-80)
Notwendige Zertifizierungen	__________________________________________
Besonderheiten	__________________________________________
Wettbewerb
CEM
Angestrebter Preis

Kommentar