Firma*	SC*
Projektname*	AD/ID*
Applikationsbeschreibung*
Menge/Jahr *
Zeitliche Planung *	Protos: SOP: Laufzeit:
Projektwert

Port-Anzahl

Ethernet
PHYs und NICs
Data Rate	☐ FE ☐ GBE ☐ 2,5 GB ☐ 5 GB ☐ 10 GB
Media	☐ Cu ☐ Fiber
Interface (PHYs)	☐ MII ☐ RMII ☐ GMII ☐ RGMII ☐ SGMII ☐ sonstige:
Voltage level	☐ 1.5V ☐ 1.8V ☐ 2.5V ☐ 3.3V ☐ sonstige:
Interface (NICs)	☐ USB2/3 ☐ PCI ☐ PCIe
Special Features	☐ SyncE ☐ SoF ☐ 1588v2 ☐ sonstige:
Switches
Number of Ports
Data Rate for each Port	___FE(Cu/Fiber) | ___GBE(Cu/Fiber) | ___2.5GB(Cu/Fiber) | ___5GB(Cu/Fiber) | ___10GB(Cu/Fiber)
Special Interfaces	☐ (R)(G)MII ☐ SGMII ☐ PCIe ☐ sonstige:
Special Features	☐ SyncE ☐ SoF ☐ 1588v2 ☐ sonstige:
Please list up	Management Features or check Unmanaged ☐
General information
Operating Temperature

PoE
Type	☐ PSE (Power Source Equipment, Versorgung) or ☐ PD (Powered Device, Verbraucher)
Transmission	☐ 2-pairs or ☐ 4-pairs
Standard	☐ IEEE802.3 af PSE 15,4 W / PD 12,95 W max. or ☐ IEEE802.3 at PSE 25,4 W / PD 21,9 W max. or ☐ IEEE802.3 bt W max.
Power	pro Port: Gesamt:
Type	☐ IC / Chipset or ☐ System (Midspan|Switch|Splitter)

Kommentar