Firma*	SC*
Projektname*	AD/ID*
Applikationsbeschreibung*
Menge/Jahr *
Zeitliche Planung *	Protos: SOP: Laufzeit:
Projektwert

Anforderung	☐ RJ45 mit Trafo (HanRun + Kinsun) ☐ nur RJ45 (Kinsun) ☐ nur Trafo (HanRun)
RJ45 Buchsen	☐ 1x1 ☐ 1x2 ☐ 1x4 ☐ 2x2 ☐ 2x4 ☐ 2x1 ☐ 1x1 + USB ☐ 2x1 + USB ☐ andere:
RJ45 Package	☐ 1x1 SMD ☐ THT ☐ THR (Through Hole Reflow)
RJ45 EMI Finger	☐ Ja ☐ Nein
RJ45 Kontakte (Gold Plating)	☐ Flashed ☐ 6u" ☐ 15u" ☐ 30u" (HanRun Standard) ☐ Andere
RJ45 Geschirmtes Gehäuse	☐ Ja (nur Kinsun hat ungeschirmt) ☐ Nein
Speed	☐ Fast Ethernet (100mBit/s) ☐ 1Gbit/s ☐ 10Gbit/s ☐ Andere
PoE	☐ Nein ☐ PoE (IEEE 802.3af mit 13W) ☐ PoE+ (IEEE 802.3at mit 22W) ☐ PoE++ (IEEE 802.3bt/4PPoE mit 70 – 100W)
Isolation	☐ 1500 kV ☐ 2250 kV ☐ 4000 kV ☐ Andere
Temperaturbereich	☐ 0 – 70°C ☐ -20 – 85°C ☐ -40 – 85°C ☐ Andere
LEDs	☐ Ja ☐ Nein Wenn Ja, welche Farbe: Links: Rechts:
Notwendige Normen
Besonderheiten
Wettbewerb
CEM
Angestrebter Preis

Kommentar